Victoria 4.68b
Универсальная программа для тестирования накопителей информации

Об официальном сайте - смотрите на вкладке About.

Назначение программы:

> Бесплатная программа "Victoria" предназначена для тестирования, измерения характеристик, сервисного обслуживания накопителей HDD, SSD, Flash с интерфейсами IDE/SATA, USB, SCSI, и др., в рамках стандарта по управлению. Возможные области ее применения:

- Повседневный контроль состояния дисков, просмотр SMART-параметров накопителей;
- Тестовые лаборатории по испытанию компьютерного "железа" и написанию обзоров;
- Мастерские по ремонту ПК и накопителей, стенды входного и выходного контроля;
- Решение некоторых проблем с накопителями, дефектами, шумом, паролями и т.п.
- Стирание информации без возможности восстановления (перед продажей накопителя и тп);
  Программа может работать в двух режимах:

> - Режим API (работа через программный интерфейс Windows). Он позволял получить прямой доступ даже к системному диску, не нарушая работы системы. Режим API позволяет тестировать любые установленные в системе диски HDD, CD, SSD, FDD, Flash, и т.д. независимо от интерфейса - SCSI, USB или FireWire, а также виртуальные диски-контейнеры, созданные, например программами шифрования данных.

> - Режим PIO: только для использования профессионалами! Данный режим позволяет обращаться к IDE/SATA-накопителям в обход Windows, непосредственно через порты. Если Вы не знаете, для чего нужен этот режим, то не используйте его.

> Системные требования:

> - CPU не ниже Intel Pentium III. Рекомендуется P4 от 2 ГГц.
> - Операционная система Windows 2000/XP 32 бита (Под 9х программа работает только через порты, причем заметно хуже);
> - RAM 64Mb или выше;
> - Видеокарта SVGA (графический режим не ниже 800х600. Рекомендуется 10280*1024);
> - Клавиатура, мышь;
> - Желателен выход в Интернет;

> Для запуска программы необходимы права администратора.

> Данная версия программы работает под Windows 7, 8 и 10. Но пока особо не тестировалась, возможны некоторые ограничения функционала. На Windows 64 бита - работоспособность сохраняется, за исключением режима PIO.

> Основные возможности программы:

> При работе через порты (режим PIO):

> - Чтение паспорта диска и вывод на экран полной технической информации о накопителе;
> - Определение установленных в системе ATA/SATA контроллеров (включая дополнительные);
> - Управление уровнем акустического шума;
> - Просмотр S.M.A.R.T. параметров накопителя, быстрая оценка его состояния по псевдографическим шкалам и по регистру статуса. В том числе просмотр скрытых атрибутов накопителей IBM/HITACHI/Toshiba 3.5;
> - Запуск встроенных в HDD SMART-тестов и контроль их прохождения;
> - Работа с Host Protected Area: изменение и восстановление физического объема диска;
> - 12 режимов тестирования поверхности верификацией, чтением и записью, с подсчетом и отображением адресов дефектных блоков;
> - Построение графика времени доступа;
> - Дефектоскоп: анализ состояния поверхности 4-мя всеми видами тестов, с подсчетом и отображением нестабильных участков, с указанием точных адресов каждого нестабильного сектора и автоматическим занесением их в текстовый файл;
> - Измерение частоты вращения вала HDD, в том числе на новых дисках без поля INDEX;
> - Скрытие дефектов поверхности методом переназначения секторов из резерва (remap) на любом из 8-ми тестов;
> - Измерение производительности жесткого диска (бенчмарк функции):
> - Измерение скорости линейного, нелинейного и случайного чтения с HDD;
> - Измерение скорости позиционирования головок HDD и времени доступа к секторам;
> - Измерение скорости чтения графическими методами;
> - Просмотр содержимого секторов с возможностью редактирования;
> - Очистка диска (или его части) от информации - "низкоуровневое форматирование";
> - Управление опциями безопасности: установка пароля на HDD, снятие пароля, быстрое стирание информации без возможности её восстановления и т.п.
> - Возможность остановки и запуска шпиндельного двигателя HDD;
> - Тест позиционирования головок HDD (аналогично тому, как это делает ОС при интенсивной работе), с целью выявления надежности и термоустойчивости дисковой подсистемы ПК;
> - Просмотр информации о логических разделах HDD с указанием границ разделов (без определения HDD в BIOS);
> - Индикация режимов работы HDD, содержимого регистров, и визуализация кодов ошибок по индикаторным лампочкам;

> Отличия в режиме API:

> - Возможно тестирование накопителей на наличие "глюков" и искажения информации при приеме и передаче - опция DDD;
> - Пока отключена работа с паролями;
> - Отключена работа с Host Protected Area;
> - Отключен просмотр регистров;

> > Некоторые USB-накопители не поддерживаются программой. В этом случае возможно тестирование поверхности, но невозможен просмотр SMART-параметров и расширенного паспорта.

> Настройка программы

> Меню "Setup"

> ATA protocol settings: настройки протокола ATA. Используется только в режиме PIO.
> BUSY Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать ответа HDD после подачи команды.

> Ready Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать готовности HDD перед подачей команды.

> DREQ Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать готовности HDD отдать/принять блок данных после подачи команды обмена данными (чтение или запись).

> ATA Timer - выбор типа таймера, который будет использоваться для измерения данных интервалов времени. Подробней о таймерах читайте в разделе "таймеры".

> Common presets, passport options: основные предустановки, опции паспорта HDD.
> Only non-destructive functions - только не-деструктивные функции. Отключает те возможности программы, которые производят запись на тестируемый HDD, для защиты от стирания информации на нем.

> Get passport on PCI double click - получать паспорт двойным кликом на поле PCI-скана. Сделано по просьбе ленивых. Позволяет избежать нажатия на кнопку получения паспорта HDD. Вместо этого достаточно кликнуть на выбранную строку PCI-контроллера. Только для PIO.

> Don't remember Primary chan. - не запоминать первичный канал контроллера материнской платы в настройках программы. Позволяет избежать ошибочного выбора первичного канала (на котором обычно висит системный HDD), и тем самым снижает риск случайной работы с системным винчестером через порты. Работает только в PIO. Для тех, у кого первичный канал свободен - опцию можно отключить.

> Disable color into passport - выключить раскраску паспорта HDD. Для эстетов, которым по каким-либо причинам не нравится цветовая гамма паспорта HDD.

> Only SCSI passport command - только SCSI-команды для получения паспорта. Относится только к API. Дело в том, что некоторые PCI-контроллеры (в частности, Silicon Image 3112) имеют глюк. У них на обоих каналах отображаются HDD с одинаковыми паспортами (хотя реально они разные). Причем, режиме эмуляции SCSI этот глюк не проявляется. Опцию имеет смысл включать только при наличии проблем, ибо паспорт SCSI для обычных (не-SCSI накопителей) - неполный. Работает только в API.

> Don't get drive type - не запрашивать тип диска при получении паспорта. Только для API. При установке галки программа не запрашивает так называемые "геометрические параметры" диска и его тип (CD/Flash/FDD). Вместо этого данные параметры рассчитываются аналитически. Позволяет избежать зависания некоторых контроллеров (что бывает редко, и в основном на FireWire устройствах).

> Show logical drives - показывать логические диски в списке API-устройств. Если галка установлена, то помимо физических дисков будут отображаться логические (в виде букв, кроме разделов HDD). Иногда бывает нужно.

> Ignore FDD - не показывать флоппи-дисководы в списке API-устройств. Дисководы очень медленны, и при определении начинают шуметь, что не всегда желательно. Установленная галка исключит обращение к ним.

> 'I am speak Russian' - разрешает вывод на экран русских сообщений в интерфейсе, которые иногда встречаются. В основном они шуточного характера.

> Classic group style - переключает скругленные рамки на прямоугольные.

> Grid lines enabled - включает отображение вспомогательной сетки в смарте и в скане.

> Logs dir: - название каталога, в который программа будет складывать файлы паспортов и другую извлеченную из накопителей информацию.

> Log settings: настройки журнала протоколирования событий.
> В процессе работы программы все действия пользователя, сообщения, ошибки и т.д. могут автоматически писаться в текстовый файл. В этой секции можно указать имя файла, разрешить/запретить журнал, а также его очистить.

> Seek & Surface scan options: опции тестирования поверхности и теста позиционирования.
> Swap navigation Up/Dn keys - поменять местами кнопки прыжков при тестировании поверхности.

> Auto repeat jump keys - включить автоповтор прыжков при удержании этих кнопок. Рядом в поле ввода можно задать интервал повтора, в милисекундах.

> Enable breaking internal loops - Разрешить прерывание внутренних циклов программы. Очень полезно при тестировании неисправных накопителей, которые своим зависанием могут блокировать реакцию программы на клавиши. Если галка установлена - программа оперативней реагирует на клавишу "Break ALL". Однако, прерывание внутренних циклов также рвет и ATA-протокол, что не всегда полезно.

> Refresh LBA after passport - При получении паспорта всегда заново раскладывать первый и последний LBA в поля ввода скана и seek'а. Предыдущие цифры в этих полях стираются. Если же галка снята - программа будет это делать лишь при смене HDD, автоматически (что является фирменным алгоритмом, значительно облегчающим жизнь пользователю). Не рекомендуется ее снимать.

> Reseting between LoopScan - При зацикливании скана посылать в HDD софт-ресет перед каждым новым циклом. Нужно для предотвращения влияния дискового кэша при малом шаге циклов. Рекомендуется всегда держать включенным - меньше будет проблем. Работает только в PIO.

> Don't blink border of pause key - выключить мерцающую рамку вокруг кнопки "пауза" в скане поверхности.

> Timings depending on HDD - использовать интеллектуальную подстройку программой таймингов при тестировании поверхности. Эти тайминги зависят от режима UDMA, объема, модели и многого другого. Результатом работы становится более ровная карта "квадратиков" при тестировании. Рекомендуется включить.

> Ajusting RDTSC before tests - каждый раз при запуске тестов проверять тактовую частоту процессора, и заново настраивать таймер. Рекомендуется включать на ноутбуках. Опция бессмысленна при отключеных таймерах RDTSC.

> Long-read actions count - только для профессиональной версии. Указывает, сколько секторов читать "длинным чтением" в режиме "Restore".

> Timers set: настройки типов таймеров в программе. Предназначено для устранения возможных неполадок, и для достижения стабильного поведения программы на разном "железе" и операционных системах. На вкладке "Setup" имеется 3 переключателя, относящихся к таймерам. Рассмотрим подробно каждый из них.

> "Common RTC"
> Это общий таймер, относящийся к скану поверхности, seek'у, и т д., преимущественно в режиме API.

> RDTSC - это счетчик тактов центрального процессора. Начиная с Pentium I, все процессоры поддерживают команду, выдающую количество тактов, прошедших с момента его включения. Это позволяет использовать ее для точного измерения интервалов времени. Но к сожалению, на некоторых системах с многоядерными процессорами данный метод может работать неправильно. Это будет проявляться в виде фантомных зависаний, остановок, неправильной выдачи результатов и т.п. "глюков". Если данные явления имеют место, то программа позволяет использовать альтернативный вариант таймера - G.T.C. (сокращенно от Get Tick Count), являющийся одним из компонентов операционной системы Windows. Данный таймер менее точен, чем RDTSC, однако его возможностей в большинстве случаев достаточно для нормального тестирования HDD. Если "Виктория" используется на многоядерном компьютере, то рекомендую проверить оба варианта таймера, и если нет глюков - выбрать RDTSC. На одноядерных системах режим RDTSC предпочтительней.

> "Scan: PIO only"
> Этот таймер измеряет интервалы ТОЛЬКО в режиме тестирования (Scan, Seek) ЧЕРЕЗ ПОРТЫ. В режиме API он ни на что не влияет. В отличии от предыдущего примера, суть этого переключателя в другом. Помимо стандартного RDTSC/G.T.C, здесь можно выбрать альтернативу - MMTimer (сокращенно от "мультимедиа-таймер"). Он отличается пониженной нагрузкой на процессор компьютера, и позволяет не расходовать ресурсы во время тестирования HDD. Для сравнения, в режиме RDTSC/G.T.C. нагрузка на одноядерную систему может достигать 99%, а в режиме MMTimer - всего 10-30% ( а если выключить карту - то 0-4%!). Рекомендуем всегда использовать MMTimer, если это возможно. Проблемы могут быть лишь в некоторых версиях Windows 9х.

> Примечание: Переключатель "Common RTC" имеет привилегию над режимом таймера RDTSC/G.T.C. в "Scan: PIO only".

> "ATA Timer"
> Этот таймер используется при реализации ATA-протокола, исключительно при работе через порты. Он измеряет основные интервалы времени ожидания HDD (DRQ, BUSY). Противопоказания использования RDTSC те же, что и в первом примере - жесткие глюки на многопроцессорных системах. В этом случае следует использовать G.T.C. Если глюков нет, то RDTSC предпочтительней.

> Сергей Казанский, автор программы "Виктория. (с) 2018.

> © Технический центр "Виктория". Республика Беларусь, г. Минск.

> При распространении любых частей данного текста или программы - обязательна активная ссылка на сайт hdd.by